Author: Yauhen
Company: Home

Лицензионное соглашение:
1. Программа распространяется свободно для некоммерческого использования.
2. Автор не несёт ответственности за возможный, подразумеваемый или любой иной ущерб, связанный с её использованием.
3. Если вы нашли программу полезной для себя и считаете, что усилия автора заслуживают вознаграждения, вы можете выразить свою благодарность, материально поддержав автора. Сумма – на ваше усмотрение, автор будет признателен за любую.
4. Связаться с автором для согласования условий платежа можно по е-мэйл wisecomp@mail.ru.

Область применения программы:
1. Программа предназначена для расчёта геометрии портов фазоинвертора.
2. Эти порты не являются разновидностями ни рупоров, ни transmission line, и методика расчёта таких видов оформления в программу не заложена.

Основные положения:
1. Количество портов – до 3 (а зачем больше?)
2. Количество НЧ динамиков не ограничено.
3. Диаметр диффузора замеряют по серединам гофра.
4. Максимальный ход диффузора указывают от пика до пика.
5. Для работы со щелевыми портами надо выбрать Сечение порта->прямоугольник, для работы с цилиндрическими – Сечение порта->круг.

Что нужно иметь в виду:
1. Граничные значения рассчитываются для минимально допустимой площади горла порта.
2. Когда не хватает исходных данных, программа пытается сгенерировать их автоматически. Ошибок при этом не возникает, но предложенные значения могут не полностью удовлетворять вас. Потому проверяйте исходные данные, прежде чем нажать кнопку Пересчёт.
3. Проекты размещаются в файле Bassport.ini. Если этого файла нет, программа создаст его автоматически. Вручную этот файл лучше не редактировать, чтобы не нарушить целостность данных.
4. Один проект содержит сведения стазу о двенадцати портах: шести цилиндрических и шести щелевых, и занимает около 0,5 кб. Программа не накладывает ограничений на количество проектов.
5. Программа полагает, что левый край порта является его входом, а правый – выходом. 
6. За горловину принимается самая узкая часть порта.
7. Значение 344 м/с соответствует скорости звука при температуре 20°С и влажности.50%.